Комментарии и уточнения к альбомам чертежей 3-24 Типовых этажей, -1 и -2 этажей Парковки

1. Все размеры уточнить по месту до начала производства работ. При возникновении отклонений в размерах все корректировки согласовать с Авторами проекта. Размеры со \* — справочные, уточнить по месту.

2. Все отделочные материалы согласовать с Заказчиком и Архитектором. Предварительно произвести пробный выкрас всех представленных в проекте ЛКМ, выкрас согласовать с Заказчиком и Архитектором.

3. Отделочные материалы, представленные в проекте, даны без учета технологического запаса. Предусмотреть запас 10-15%\*. Точный процент запаса получить от Производителя работ.

4. RAL для всех элементов "под окраску" необходимо дополнительно согласовать с Заказчиком и Архитектором.

5. Все виды покупного оборудования перед заказом необходимо дополнительно согласовать с Заказчиком и Архитектором.

6. Решетки для инженерных сетей, указанные в таблицах, представлены в качестве рекомендации и могут быть заменены аналогичными после согласования с Архитектором. Для уточнения количества и типа решеток обращаться к разделу АР2.5

7. Нижняя отметка чистовых потолков в коридорах типовых этажей принята + 2,600 от уровня чистого пола, согласно рекомендациям от Инженеров проекта. При обнаружении несоответствий, все корректировки согласовать с Авторами проекта.

8. Перед изготовлением короба лифтового портала (ОЛ\_1, 2, 3, 4, 5) необходимо дополнительно согласовать его конструкцию и размеры с конструкцией принятых в проекте лифтов, все размеры уточнить по месту.

9. Перед изготовлением входных дверей в апартаменты, ПУИ (ОБД\_1, 2), СУ и прочих дверей в помещениях общего пользования, необходимо дополнительно согласовать их конструкцию и размеры с учетом представленных в проекте решений, корректировки согласовать с Авторами проекта.

10. Принятую фурнитуру для дверей, указанную в таблицах, необходимо дополнительно согласовать с Заказчиком и Архитектором.

11. Доводчики для дверей в помещениях общего пользования, технологические решения и способы подключение к адресной сети необходимо дополнительно согласовать с Подрядчиком и Архитектором.

12. Отделочные материалы оборудования индивидуального изготовления дополнительно согласовать с Заказчиком и Архитектором.

13. На листах "План отделки Типового этажа (3-24) Корпус (1-4)" указаны только видимые решетки, являющиеся частью интерьерного решения разрабатываемых зон. Указанные решетки необходимо окрасить по RAL (см. таблицы "Спецификация решеток"). Тип и окраску согласовать дополнительно с Заказчиком и Архитектором.

Для закупки и просчета всех прочих решеток см. раздел ОВ.

14. В примечаниях на листах указаны разделы, совместно с которыми необходимо читать чертеж. При возникновении отклонений согласовать несоответствия с Авторами проекта.