**Приложение №1**

к Договору подряда № \_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на работы по герметизации швов стеклянной крыши атриума «ТРЦ Гудзон»,

расположенного по адресу: г. Москва, Каширское ш.д.14

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Основные данные и требования** |
|  | Цель технического задания: | По окончании работ Подрядчик передает Заказчику полностью готовый к эксплуатации по прямому назначению Объект – устройство **гидроизоляции швов, примыканий, стыков стеклянной крыши атриума ТРЦ по адресу Каширское шоссе, д.14.** |
| **1.** | **Основные данные:** | |
| 1.1 | Основание для проведения работ | Решение Заказчика |
| 1.2 | Заказчик | ООО «ТСД- групп» |
| 1.3 | Подрядчик |  |
| 1.4 | Адрес объекта | г. Москва Каширское шоссе д. 14 |
| 1.5 | Источник финансирования | Собственные средства Заказчика |
| 1.6 | Исходные данные | 1. Данное техническое задание |
| 1.7 | Сроки и этапы производства работ | Определяются графиком производства работ |
| **2.** | **Основные требования к проектным решениям:** | |
| 2.1 | Общие требования | 1. **Подрядчику необходимо выехать на объект, предусмотреть полный перечень работ, технических решений и прочего для комплексного завершения работ, без дополнительных затрат.** 2. **Шумовые работы выполнять строго в рамках законодательства города Москвы и по согласованию с заказчиком.** |
| 2.2 | Требования к составу работ | **Состав работ:**   1. Выполнить ограждение участка работ, по согласованию с Заказчиком. 2. Демонтаж декоративных и прижимных планок 300м.п. 3. зачистка старого герметика и герметизирующей ленты с двух сторон термомоста, обезжиривание поверхности.600 м.п. 4. востановление герметизации стеклопакетов специализированным герметиком, нанесение праймера и специализированного герметика с двух сторон термомоста 600 м.п. 5. проклейка герметизирующей лентой.300м.п. 6. замена резинок в прижимной планке, установка прижимных и декоративных планок. 600м.п. 7. Демонтаж примыканий, удаление старого герметика, нанесение нового герметика. Обратный монтаж примыканий. 60 м.п. 8. Погрузка и вывоз строительного мусора. |
| 2.3 | Требования к работам | Работы выполнять в соответствии с требованиями охраны труда и нормативно-технической документации, в т.ч. СНиП, ПУЭ, ГОСТ и т.п. |