
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку и монтажу скоростных секционных ворот 
в ЖК «Вери Ботаническая» по адресу:
г. Москва, ул. Ботаническая д.29А к.3
Количество ворот – 2 единицы
Размер: 3000х2500 – 1, 3000х2500 – 1
Питание ворот: 220В
Максимальная нагрузка: 1,5 кВт
Произвести демонтаж старых ворот с последующей передачей оборудования на баланс управляющей организации
Требование к скорости: Открывание – не более 5 секунд, закрывание – не более 7 секунд. 
Установить конструкции скоростных ворот. Конструкция ворот должна быть рассчитана на интенсивную эксплуатацию. С режимом работоспособности открывание закрывания не менее семи циклов за 1 минуту. Должен иметь аварийный механический разблокиратор привода ворот.
Запасные части или комплектующие дополнительных опций должны быть доступны в поставке до двух недель для любого узла конструкция ворот
Конструкция ворот должна быть обеспечена активной системой безопасности от провисания троса без упирания подвижных острых или режущих частей в направляющие. Блокировка движения в любом направлении. При срабатывании данной системы внешняя световое оповещение на базе светодиодные RGB SPI ленты ip68. 
Закрывание секционных ворот по сигналу «ПОЖАР» и интеграция в систему противопожарной защиты. Паспорта и сертификаты изделия передать в управляющую организацию
Конструкция полотна ворот должна быть жёсткой и иметь оптическую, электронную безопасность на базе фотоэлементов.
Локальные, облачный доступ к активной безопасности полотно ворот слогированием и хранением на удалённом сервисе в течение двух месяцев. Автоматизировать в проезд через проем ворот с светодиодным указателями направления движения – светофора. 
Производить подсчет свободных машиномест, опираясь на устройство детекции автотранспорта (на въездной полосе со стороны улицы и на выездной полосе со стороны улицы, использовать радар VR-30 или его аналоги) параллельной обработкой полученной информации на локальном контроллере. Система автоматизация должна при выезде ввести учёт выезжающего автотранспорта в начале подъёма рампы с срабатыванием команды открыть ворота для каждого автотранспорта и закрыть сразу после съезда с устройства детектирование автотранспорта, расположенного за воротами со стороны улицы. 
При въезде система автоматизация должна детектировать автотранспорт перед воротами получить сухой контакт от СКУД (система контроля управление доступом), только при двух условиях вырабатываются команда открыть ворота. При открытых воротах или закрывающихся этот же индукционный прибор должен выполнять функцию фотоэлементов безопасности, и в случае активности, то есть обнаружил автотранспорт, сделать манёвр открытие. Система автоматизации должна иметь функцию организации реверсивного движения на любую из полос с переключением соответствующего сигнала светофоров. Проем ворот оборудовать динамической светодиодный индикации состояние ворот. Красный сигнал - закрыты ворота, зелёный сигнал - открытые ворота, при манёвре движения вверх или вниз бегущая красная строчка, либо другого цвета по выбору заказчика. Настраиваем таймер ночной фоновая цвета по RGB
