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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Требования к оборудованию
· Отечественное производство.
· Лифты должны соответствовать первой категории вандалозащищенности по ГОСТ 33653-2019 «Межгосударственный стандарт. Лифты. Специальные требования безопасности. Вандалозащищенность».
· Лифты должны соответствовать классу энергоэффективности не ниже «В» согласно ГОСТ Р 56420.2-2015 «Лифты, эскалаторы и конвейеры пассажирские. Энергетические характеристики. Часть 2. Расчет энергопотребления и классификация энергетической эффективности лифтов». 
· Лифты, доступные для МГН, должны соответствовать требованиям доступности для МГН ГОСТ 33652-2019 «Межгосударственный стандарт. Лифты. Специальные требования безопасности и доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения».
· Лифты для транспортировки пожарных подразделений должны соответствовать ГОСТ 34305-2017 (EN 81-72:2015). Межгосударственный стандарт. Лифты пассажирские. Лифты для пожарных" и ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности».

Отделка:
Лифтовых кабин:
щиты кабины, потолок, двери кабины, накладные элементы – в антивандальном исполнении: специальная порошковая антивандальная окраска;
пол кабины – износостойкий и пожароустойчивый из керамогранита;
вызывные кнопки (панели приказа) – из нержавеющей стали с рельефно-точечным шрифтом Брайля;
предусмотреть установку зеркал и поручней на панели напротив входа.

Порталов:
Табло и вызывные накладные посты должны быть выполнены из нержавеющей стали. 
Отделка дверей шахты и портала на основном посадочном этаже также должна быть выполнена из нержавеющей стали (толщина не менее 0,8мм).
Отделка дверей шахт и порталов на остальных этажах может быть выполнена из оцинкованной окрашенной стали (толщина не менее 1,2мм). 

Оснащение лифтов:
Лифтовые кабины должны быть оборудованы:
· светодиодными светильниками;
· электронной системой взвешивания на базе тензометрических датчиков;
· фотобарьерной завесой по всей высоте дверного проема;
· камерами видеонаблюдения со следующими характеристиками:
· чувствительность: не менее 0.002 Лк/F1.5;
· угол обзора по горизонтали: 85°;
· дальность ИК-подсветки: не менее 7 м;
· антивандальное исполнение;
· ракурс камер должен захватывать лица находящихся в лифте людей;
· с вертикальным углом отклонения не более 15° (для среднего роста 170 см);
· и горизонтальным углом отклонения не более 30°.
· встроенной пыле- и влагозащищенной видеопанелью с антивандальным экраном диагональю 24”. На крыше лифта устанавливается оборудование в следующем составе: блок питания жидкокристаллического экрана, блок питания медиаплеера, медиаплеер. От медиаплеера до станции управления лифтом должен быть предусмотрен кабель типа витая пара категории 5е с установкой розетки 8P8C с внешней стороны станции управления лифтом. Видеопанель должна отвечать следующим требованиям:
· операционная система: не ниже Android 12;
· процессор: 4-ядерный, не ранее 2020 года выпуска;
· объем памяти: не менее 64 Gb;
· объем оперативной памяти: не менее 4 Gb;
· тип оперативной памяти: не ниже LPDDR3.
· звуковой индикацией (звуковым оповещением).
· комплектно поставляемыми ремонтно-переговорными устройствами: 
· ремонтной связи «машинное помещение-приямок-ОДС- кабина»,
· аварийной связи «кабина-ОДС»,
· связью в режиме «Перевозка пожарных подразделений» «первый посадочный этаж-кабина» и «кабина – ОДС» (для лифтов для пожарных).
 

2. Требования к Гарантийным обязательствам:
Гарантия на оборудование должна составлять не менее 60 (шестидесяти) месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
