|  |
| --- |
| Поз. | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов | Тип, марка оборудования.Обозначение документа,опросного листа | Кодоборудования,материала | Завод-изготовитель | Ед. изм. | Кол-во | Массаединицыоборудования, кг | Примечание |
| И25 | СКАМЬЯ ДЛЯ ПЕРЕОДЕВАНИЯЛДСП1110Х350Х460 |  |  | ТОРГОВАЯ СЕТЬ | ШТ. | 4 |  |  |
| И232 | ШКАФ МОДУЛЬНЫЙ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ЛДСПНА 2 ОТДЕЛЕНИЯ530Х400Х1860 | ДАБЛИЛИ АНАЛОГ |  | КОРПОРАЦИЯ МЕБЕЛИ | ШТ. | 23 |  |  |
| И235 | ШКАФ МОДУЛЬНЫЙ ДЛЯ ОДЕЖДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ЗАМКАМИ, ДВУХСТВОРЧАТЫЙ, С ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ В ДВЕРЯХ, ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ГОЛОВНОГО УБОРА575Х500Х1830 | ПРАКТИКLE 21ИЛИ АНАЛОГ |  | ПРОМЕТ | ШТ. | 23 |  |  |
| И244 | ВЕШАЛКА ГАРДЕРОБНАЯ ДВУСТОРОННЯЯ НА 32 КРЮЧКА |  |  | ТОРГОВАЯ СЕТЬ, РОССИЯ | ШТ. | 2 |  |  |
| И245 | ВЕШАЛКА ГАРДЕРОБНАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ НА 16КРЮЧКОВ |  |  | ТОРГОВАЯ СЕТЬ, РОССИЯ | ШТ. | 2 |  |  |
| И281 | СТОЛ КУХОННЫЙ С ПОЛКАМИ И ДВЕРКАМИ600Х600Х860 |  |  | ТОРГОВАЯ СЕТЬ | ШТ. | 4 |  |  |
| И282 | СТОЛ КУХОННЫЙ ПОД МОЙКУ600Х600Х860 |  |  | ТОРГОВАЯ СЕТЬ | ШТ. | 1 |  |  |
| И283 | ШКАФ СУШКА КУХОННЫЙ НАВЕСНОЙ С ДВЕРЦАМИ600Х300Х700 |  |  | ТОРГОВАЯ СЕТЬ | ШТ. | 1 |  |  |
| И284 | ШКАФ КУХОННЫЙ НАВЕСНОЙ С ДВЕРЦАМИ600Х300Х700 |  |  | ТОРГОВАЯ СЕТЬ | ШТ. | 4 |  |  |
| Х46 | ВОЗДУШНАЯ СУШИЛКА ДЛЯ РУКРУ-1,65КВТ,220В, 1Ф+N+PE220Х150Х280 | VENTOS8570200ИЛИ АНАЛОГ |  | «ОПТИМАЛ-ЦЕНТР» | ШТ. | 9 |  |  |
| Х108.1 | УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА (РЕЦИРКУЛЯТОР) РУ-0,06КВТ;220В;1Ф+N+PE1070Х140Х80ФИЛЬТРАЦИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ (В Т.Ч РАДИОАКТИВНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ) И МИКРООРГАНИЗМОВ Н11, ИНАКТИВАЦИЯ ВСЕХ ТИПОВ МИКРООРГАНИЗМОВ (В Т.Ч ПЛЕСНЕВЫХ ГРИБОВ), ЗАДЕРЖАННЫХ ФИЛЬТРАМИ С ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 99.99%, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТ ОСНОВНЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ (ПО ФОРМАЛЬДЕГИДУ, БЕНЗ(А)ПИРЕНУ, ОЗОНУ ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ДО 10 РАЗ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ (ПДКСС СОГЛАСНО ГН 2.1.6.1338-03) 99.99% | ОБН-150ИЛИ АНАЛОГ |  | РОССИЯ | ШТ. | 1 |  |  |
| Х109 | ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯРАЗБОРНЫЙ600Х500Х1656 | СУИИЛИ АНАЛОГ |  | ТОРГОВАЯСЕТЬ | ШТ. | 3 |  |  |
| Х116 | КУЛЕРРУ-0,5КВТ,220В,1Ф+N+РЕ | - |  | ТОРГОВАЯСЕТЬ | ШТ. | 2 |  |  |
| Х119 | БАК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ С КРЫШКОЙ 50Л 450Х450Х470 |  |  | ТОРГОВАЯ СЕТЬ  | ШТ. | 2 |  |  |
| F2 | СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТКРЫТЫЙНЕРЖ.СТАЛЬ1000Х400Х870 | СПЛР 1000Х400Х860ИЛИ АНАЛОГ |  | «МЕБЕЛЬ ФРОНТ» | ШТ. | 2 | 7 |  |
| F4 | СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТКРЫТЫЙНЕРЖ.СТАЛЬ600Х600Х870 | ПРОФИ-430СО-6/6НИЛИ АНАЛОГ |  | «RADA» | ШТ. | 3 |  |  |
| F5 | СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТКРЫТЫЙНЕРЖ.СТАЛЬ1000Х600Х870 | ПРОФИ-430СО-10/6НИЛИ АНАЛОГ |  | «RADA» | ШТ. | 6 |  |  |
| F6 | СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТКРЫТЫЙНЕРЖ.СТАЛЬ1200Х600Х870 | ПРОФИ-430СО-12/6НИЛИ АНАЛОГ |  | «RADA» | ШТ. | 6 |  |  |
| F7 | СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТКРЫТЫЙНЕРЖ.СТАЛЬ1500Х600Х870 | ПРОФИ-430СО-15/6НИЛИ АНАЛОГ |  | «RADA» | ШТ. | 2 |  |  |
| F9 | СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТКРЫТЫЙНЕРЖ.СТАЛЬ1000Х700Х870 | ПРОФИ-430СО-10/7НИЛИ АНАЛОГ |  | «RADA» | ШТ. | 2 |  |  |
| F20 | СТОЛ ОТКРЫТЫЙ С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВНЕРЖ.СТАЛЬ600Х600Х870 | ПРОФИСОС-6/6НИЛИ АНАЛОГ |  | «RADA» | ШТ. | 3 |  |  |
| F21 | СТОЛ ОТКРЫТЫЙ С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВНЕРЖ.СТАЛЬ1200Х600Х870 | ПРОФИСОС-12/6БНИЛИ АНАЛОГ |  | «RADA» | ШТ. | 1 |  |  |
| F34 | СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ МОДУЛЬНЫЙ СО СПЛОШНЫМИ ПОЛКАМИНЕРЖ.СТАЛЬ800Х400Х1850 | ПРОФИ-430СМ-8/4НИЛИ АНАЛОГ |  | «RADA» | ШТ. | 33 |  |  |
| F35 | СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ МОДУЛЬНЫЙ СО СПЛОШНЫМИ ПОЛКАМИНЕРЖ.СТАЛЬ1000Х500Х1850 | ПРОФИ-430СМ-10/5Н ИЛИ АНАЛОГ |  | «RADA» | ШТ. | 4 |  |  |
| F37 | СТЕЛЛАЖ МОДУЛЬНЫЙ С ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПОЛКАМИ НЕРЖ.СТАЛЬ800Х400Х1850 | ПРОФИ-430СМП-8/4НИЛИ АНАЛОГ |  | «RADA» | ШТ. | 12 |  |  |
| F38 | СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ МОДУЛЬНЫЙ СО СПЛОШНЫМИ ПОЛКАМИНЕРЖ.СТАЛЬ1000Х500Х1850 | ПРОФИ-430СМ-10/5Н ИЛИ АНАЛОГ |  | «RADA» | ШТ. | 18 |  |  |
| F44 | ПОДСТАВКА МЕЖПЛИТНАЯНЕРЖ.СТАЛЬ400Х800Х860-880 | ПМП-40ИЛИ АНАЛОГ |  | «ЧУВАШТОРГ-ТЕХНИКА» | ШТ. | 4 |  |  |
| F48 | ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПОСУДЫ, ИНВЕНТАРЯ С ДВЕРЯМИ КУПЕНЕРЖ.СТАЛЬ1200Х600Х1850 | ПРОФИШДК-12/6НИЛИ АНАЛОГ |  | «RADA» | ШТ. | 5 |  |  |
| F53 | ТЕЛЕЖКА СЕРВИРОВОЧНАЯ С ДВУМЯ ПОЛКАМИНЕРЖ.СТАЛЬ740Х550Х870 | ПРОФИТС-2СНИЛИ АНАЛОГ |  | «RADA» | ШТ. | 2 |  | НА ПЛАНЕ НЕ ПОКАЗАНО |
| F55.1 | СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ГРЯЗНЫХ ПОДНОСОВ420Х500Х1500 | ITERMA СТР 67КИЛИ АНАЛОГ |  | РОССИЯ | ШТ. | 4 |  |  |
| F56 | ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ-ДО 300КГНЕРЖ.СТАЛЬ1000Х600Х1000 | ПРОФИТГ 10/6-300НИЛИ АНАЛОГ |  | «RADA» | ШТ. | 1 |  |  |
| F60 | ВЕСЫ ТОВАРНЫЕ НАПОЛЬНЫЕСО СТОЙКОЙ И ЖК-ДИСПЛЕЕМР-Р ПЛАТФОРМЫ-340Х215РУ-15ВТ,220В, 1Ф+N+PE | DL-150ИЛИ АНАЛОГ |  | «CAS» | ШТ. | 1 |  |  |
| F63 | ВЕСЫ ПОРЦИОННЫЕ НАСТОЛЬНЫЕС ЖК-ДИСПЛЕЕМПРЕДЕЛ ВЗВЕШИВАНИЯ ДО 25 КГР-Р ПЛАТФОРМЫ-230Х330РУ-15ВТ,220В, 1Ф+N+PE | AD-25ИЛИ АНАЛОГ |  | «CAS» | ШТ. | 4 | 4,7 |  |
| F67 | POS-СИСТЕМА (КАССОВЫЙ ТЕРМИНАЛ)ВСТРОЕННЫЙ ДЕТЕКТОР КУПЮР, ПРИНТЕР, СЧИТЫВАТ.МАГНИТНЫХ КАРТОПЕРАТ.ПАМЯТЬ 64МБ,ЖК-ДИСПЛЕЙРУ-0,12КВТ,220В, 1Ф+N+PE345Х300Х260 | LIGHTPOS 001ИЛИ АНАЛОГ |  | «ШТРИХ-М» | ШТ. | 2 |  |  |
| F70 | ОБЕДЕННЫЙ СТОЛМЕТАЛЛОКАРКАС1110Х700Х700 |  |  | ТОРГОВАЯ СЕТЬ | ШТ. | 6 |  |  |
| F72 | СТУЛМЕТАЛЛОКАРКАС | ВЕНСКИЙИЛИ АНАЛОГ |  |  | ШТ. | 24 |  |  |
| F73 | СТУЛ БАРНЫЙКАРКАС-ХРОМ |  |  | ТОРГОВАЯ СЕТЬ | ШТ. | 8 |  |  |
| F76.1 | БАРНАЯ СТОЙКА : РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ - НЕРЖ. СТАЛЬ, ФАСАД - ПЛАСТИК, ПОЛКИ - ЛАМИН. ДСП, КРОМКИ - ПЛАСТИК, БУК ИЛИ МЕТАЛЛ4900Х850Х1120/850 | КЛАССИКА |  | «СТАНДАРТ БАР» | ШТ. | 1 |  |  |
| F76.2 | БАРНАЯ СТОЙКА : РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ - НЕРЖ. СТАЛЬ, ФАСАД - ПЛАСТИК, ПОЛКИ - ЛАМИН. ДСП, КРОМКИ - ПЛАСТИК, БУК ИЛИ МЕТАЛЛ4450Х850Х1120/850 | КЛАССИКА |  | «СТАНДАРТ БАР» | ШТ. | 1 |  |  |
| F77 | БАРНАЯ СТАНЦИЯНЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304-1,5 ММ, 430-1 ММ. ПРОФИЛЬ .40\*40. СТАНЦИЯ УКОПЛЕКТОВАНА БОРТОМ 100ММ, МОЙКОЙ 400\*400\*250 СЛЕВА, ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ОТХОДОВ D=200ММ. ВСТРОЕННАЯ ВАННА ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННАЯ ДЛЯ ЛЬДА 950\*600\*265 СВАРНАЯ С ПЕРФОР. ВСТАВКОЙ НА ДНЕ, ВСТАВКА СЪЕМНАЯ ПОД 4GN 1/6, 1 СЪЕМНЫЙ РЕЙЛ +1 НЕ СЪЕМНЫЙ РЕЙЛ ДЛЯ БУТЫЛОК. ВСТРОЕНЫ 4 ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКА.В1,Т3,К32000Х600Х900 |  |  | KAMIK | ШТ. | 2 |  |  |
| F79.1 | ПРИСТЕННЫЙ МОДУЛЬ СО ШКАФОМ И СТЕКЛЯННЫМИ ПОЛКАМИ 3100Х600Х850/1800 | КЛАССИКА |  | «СТАНДАРТ БАР» | ШТ. | 1 |  |  |
| F79.2 | ПРИСТЕННЫЙ МОДУЛЬ СО ШКАФОМ И СТЕКЛЯННЫМИ ПОЛКАМИ 2850Х600Х850/1800 | КЛАССИКА |  | «СТАНДАРТ БАР» | ШТ. | 1 |  |  |
| F82 | ЛЬДОГЕНЕРАТОР КУБИКОВОГО ЛЬДАРУ-0,5 КВТ, 220В, 1Ф+N+PEВ1К3500Х580Х800 | CB 425WИЛИ АНАЛОГ |  | BREMA | ШТ. | 2 | 56 |  |
| F83 | ЛЬДОГЕНЕРАТОР ГРАНУЛИРОВАННОГО ЛЬДАРУ-0,55 КВТ, 220В, 1Ф+N+PEВ1К3500Х660Х800 | GB 903WИЛИ АНАЛОГ |  | BREMA | ШТ. | 2 | 67 |  |
| F84 | ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ (ГЛУХАЯ ДВЕРЬ)ТЕМП.РЕЖИМ=-18С,V-1400ЛРУ-1,2КВТ, 220В,1Ф+N+PE1474Х960Х2160 | CВ114-SИЛИ АНАЛОГ |  | «POLAIR» | ШТ. | 1 |  |  |
| F85 | ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ (ГЛУХАЯ ДВЕРЬ)НЕРЖ.СТАЛЬ, Р-Р ПОЛКИ-500Х530V-500Л,T-0+60СРУ-0,35КВТ, 220В,1Ф+N+PE697Х695Х1960 | CM105-GИЛИ АНАЛОГ |  | «POLAIR» | ШТ. | 2 | 96 |  |
| F90.1 | ВИННЫЙ ШКАФНЕРЖ.СТАЛЬ, Р-Р ПОЛКИ-595Х455V-1000Л,T-0+60СРУ-0,55КВТ, 220В,1Ф+N+PE1402Х695Х1960 | MV110-KBT2 SlimИЛИ АНАЛОГ |  | MEYVEL | ШТ. | 2 | 90 |  |
| F95 | КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНАЯ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНАЯ1360Х1360Х2200РУосв-0,075КВТ, 220В, 1Ф+N+РЕ | КХН-2,94ИЛИ АНАЛОГ |  | «POLAIR» | ШТ. | 1 |  |  |
| В КОМПЛ. | МОНОБЛОК ДЛЯ КАМЕРЫ КХС-2,94 (V от 2,94м3 до 6,61м3 )РУконденсат-18W/1300ОБ,ПРОИЗВ-ТЬ-600КУБ.М/ЧАСРУвентилят-18W/2600ОБ,ПРОИЗВ-ТЬ-600КУБ.М/ЧАСХОЛОДОПРОИЗВ-ТЬ-1089ВТРУ-0,6КВТ,220В,1Ф+N+PE490Х704Х730 | MM 109SFИЛИ АНАЛОГ |  | «POLAIR» | ШТ. | 1 |  |  |
| F96 | КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНАЯ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНАЯ1660Х2860Х2200РУосв-0,075КВТ, 220В, 1Ф+N+РЕ | КХН-8,26ИЛИ АНАЛОГ |  | «POLAIR» | ШТ. | 1 |  |  |
| . | СПЛИТ-СИСТЕМА ДЛЯ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНОЙ КАМЕРЫ КХН-8,26ВНЕШНИЙ БЛОК 490Х315Х704ВНУТРЕННИЙ БЛОК 415Х420Х284РУ-0,76КВТ, 220В, 1Ф+N+РЕХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 0,893 КВТ  | SM111SИЛИ АНАЛОГ |  | POLAIR | ШТ. | 1 | 13+44 |  |
| F97 | КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНАЯ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНАЯ2560Х2860Х2240РУосв-0,075КВТ, 220В, 1Ф+N+РЕ | КХН-13,22ИЛИ АНАЛОГ |  | «POLAIR» | ШТ. | 1 |  |  |
| . | СПЛИТ-СИСТЕМА ДЛЯ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНОЙ КАМЕРЫ КХН-13,22ВНЕШНИЙ БЛОК 790Х315Х704ВНУТРЕННИЙ БЛОК 715Х420Х284РУ-1,22 КВТ, 220В, 1Ф+N+РЕХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 1,609 КВТ  | SM218SИЛИ АНАЛОГ |  | POLAIR | ШТ. | 1 | 19+52 |  |
| F98 | КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНАЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ2900Х2600Х2240РУосв-0,075КВТ, 220В, 1Ф+N+РЕ | КХН-13,22 |  | «POLAIR» | ШТ. | 1 |  |  |
| . | СПЛИТ-СИСТЕМА ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КАМЕРЫ КХН-13,22ВНЕШНИЙ БЛОК 790Х315Х704ВНУТРЕННИЙ БЛОК 715Х420Х284РУ-2,1 КВТ, 380В, 3Ф+N+РЕХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 1,709 КВТ | SB216SИЛИ АНАЛОГ |  | POLAIR | ШТ. | 1 | 19+67 |  |
| F99 | КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНАЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ2900Х2300Х2240РУосв-0,075КВТ, 220В, 1Ф+N+РЕ | КХН-11,57 |  | «POLAIR» | ШТ. | 1 |  |  |
| - | СПЛИТ-СИСТЕМА ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КАМЕРЫ КХН-11,57ВНЕШНИЙ БЛОК 790Х315Х704ВНУТРЕННИЙ БЛОК 715Х420Х284РУ-1,7 КВТ, 380В, 3Ф+N+РЕХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 1,485 КВТ | SB214SИЛИ АНАЛОГ |  | POLAIR | ШТ. | 1 | 19+59 |  |
| F110 | ДВЕРЬ РАСПАШНАЯ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫР-Р СВЕТОВОГО ПРОЕМА-800Х1850 |  |  | «POLAIR» | ШТ. | 5 |  | НА ПЛАНЕ НЕ ПОКАЗАНО |
| F114 | ХОЛОДИЛЬНИК БЫТОВОЙ ОДНОКАМЕРНЫЙV-295ЛТ-0+100СРУ-0,13КВТ, 220В,1Ф+N+PE600Х625Х1450 | БИРЮСА 542ИЛИ АНАЛОГ |  | ТОРГОВАЯ СЕТЬ | ШТ. | 4 |  |  |
| F115 | ШКАФ МОРОЗИЛЬНЫЙ С ГЛУХОЙ ДВЕРЬЮРУ-0,5КВТ, 220В,1Ф+N+PE600Х585Х855 | UF200ИЛИ АНАЛОГ |  | TEFCOLD | ШТ. | 4 | 47 |  |
| F119 | СТОЛ ОХЛАЖДАЕМЫЙТ-2+100СРУ-0,22КВТ,220В,1Ф+N+PE1390Х700Х850 | GN 11/TNИЛИ АНАЛОГ |  | «HICOLD» | ШТ. | 5 | 150 |  |
| F119.2 | СТОЛ ОХЛАЖДАЕМЫЙПЯТИДВЕРНЫЙТ-2+10СРУ-0,46КВТ,220В,1Ф+N+PE1835Х600Х850 | SN 122/TNИЛИ АНАЛОГ |  | «HICOLD» | ШТ. | 2 | 186 |  |
| F123 | АППАРАТ ДЛЯ РОЗЛИВА ПИВА (БАШНЯ ДЛЯ ПИВА) НА 2 КРАНА.РУ-0,412КВТ, 220В,1Ф+N+PEК3400Х600Х815 |  |  | СЕРИЯ STINGФИРМА «CELLI»  | ШТ. | 2 |  |  |
| F123.1 | ОХЛАДИТЕЛЬРУ-0,55КВТ, 220В,1Ф+N+PEВ1К3400Х400Х683 | GAMKO DBS 23/35 TBИЛИ АНАЛОГ |  | BEER TECHNICS | ШТ. | 2 | 25 |  |
| F139 | МАШИНА ОВОЩЕРЕЗАТЕЛЬНАЯДИСКИ В КОМПЛЕКТЕРУ-0,55КВТ, 220В,1Ф+N+PE390Х310Х610 | CL50 ИЛИ АНАЛОГ |  | ROBOT COUPE | ШТ. | 1 |  |  |
| F146 | СЛАЙСЕРРУ-0,23КВТ, 220В,1Ф+N+PE550Х480Х430 | FIMAR ECO300ИЛИ АНАЛОГ |  | «FIMAR» | ШТ. | 2 |  |  |
| F156 | БЛЕНДЕРV-1,5ЛРУ-0,5КВТ, 220В,1Ф+N+PE210Х210Х460 | FRP150ИЛИ АНАЛОГ |  | «FIMAR» | ШТ. | 2 |  |  |
| F163 | КОФЕМАШИНА С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАЛИВОМ ВОДЫПРОИЗВ-ТЬ-240КГ/ЧАСV-10,5ЛВ1К3РУ-2,6КВТ,220В,1Ф+N+PE850Х575Х540 | SMSA/2 BRAVAИЛИ АНАЛОГ |  | «C.M.A.» | ШТ. | 2 |  |  |
| F164 | КОФЕМАШИНА-СУПЕРАВТОМАТОДНА ГРУППА, 2 КОФЕМОЛКИ, С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАЛИВОМ ВОДЫV-10,5ЛВ1К3РУ-5,4КВТ,220В,1Ф+N+PE400Х607Х844 |  |  |  | ШТ. | 4 | 65 |  |
| F165 | СВЧ-ПЕЧЬГРИЛЬ-1000ВТ, V-20ЛРУвых-0,8КВТ,220В,1Ф+N+PE455Х281Х325 | LG MH-6063ALИЛИ АНАЛОГ |  | ТОРГОВАЯСЕТЬ | ШТ. | 3 |  |  |
| F166 | АППАРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЧАЯ-КОФЕПРОИЗВ-ТЬ-100ЧАШЕК/ЧАС (25Л/ЧАС), V-10ЛРУ-1,3КВТ,220В,1Ф+N+PEВ1К3232Х170Х292 | АЧКС-10 |  | ОАО ЗАВОД ПРОММАШ | ШТ. | 2 | 9,5 |  |
| F169 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИКРУ-2,4КВТ, 220В,1Ф+N+PE |  |  | ТОРГОВАЯСЕТЬ | ШТ. | 4 |  |  |
| F180 | ЖАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ КОМБИНИРОВАННАЯЖИРОСБОРНИК, БОРТИК ПО ПЕРИМЕТРУНЕРЖ.СТАЛЬ+ЧУГУНВВ-650КУБ.М./ЧАС, ВПР-400КУБ.М./ЧАС РУ-12КВТ,380В,3Ф+N+PE844Х900Х950 | АКО-90/1КП-С-00ИЛИ АНАЛОГ |  | «ЧУВАШТОРГ-ТЕХНИКА» | ШТ. | 1 | 106 |  |
| F181 | СКОВОРОДА ОПРОКИДЫВАЮЩАЯСЯНЕРЖ.СТАЛЬПЛОЩАДЬ ПОДА ЧАШИ 0,27 КВ.М. V-40ЛВВ-400КУБ.М./ЧАС, ВПР-300КУБ.М./ЧАСРУ-9КВТ,400В,3Ф+N+PE800Х899Х950 | ЭСК-80-0,27-40ИЛИ АНАЛОГ |  | «ЧУВАШТОРГ-ТЕХНИКА» | ШТ. | 1 | 101 |  |
| F188 | ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ6 КОНФОРОКВВ-1000КУБ.М./ЧАС, ВПР-700КУБ.М./ЧАСРУ-21,0КВТ,380В,3Ф+N+PE1160Х870Х900 | INDOKOR IN3500-6PROИЛИ АНАЛОГ |  | «ENTERO» | ШТ. | 1 | 58 |  |
| F197 | ПАРОКОНВЕКТОМАТ С РУЧНЫМ ДУШЕМНЕРЖ.СТАЛЬВ КОМПЛЕКТЕ ТЕЛЕЖКА-ШПИЛЬКА ТП 20-1/1 ПОД 20 ГАСТРОЕМКОСТЕЙ GN 1/1-20ШТ.В1К3ВВ-800КУБ.М./ЧАСРУ-35,5КВТ,380В,3Ф+N+PE892Х1018Х1875 | UNOX XEBL-16EU-E1RS-11ИЛИ АНАЛОГ |  | UNOX | ШТ. | 2 | 262 |  |
| F202 | МОДУЛЬ НИЖНИЙ (ПОДСТАВКА)НЕРЖ.СТАЛЬ400Х691Х540 | МН-02ИЛИ АНАЛОГ |  | «ЧУВАШТОРГ-ТЕХНИКА» | ШТ. | 1 |  |  |
| F202.1 | МОДУЛЬ НИЖНИЙ (ПОДСТАВКА)НЕРЖ.СТАЛЬ700Х691Х540 | МН-04ИЛИ АНАЛОГ |  | «ЧУВАШТОРГ-ТЕХНИКА» | ШТ. | 1 |  |  |
| F203.1 | ФРИТЮРНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 700 СЕРИЯНЕРЖ.СТАЛЬ2 ВАННЫ ПО 9,9КУБ.ДМВВ-450КУБ.М./ЧАС, ВПР-400КУБ.М./ЧАСРУ-5КВТ,400В,3Ф+N+PE400Х750Х475 | ЭФК-40/2НИЛИ АНАЛОГ |  | «ЧУВАШТОРГ-ТЕХНИКА» | ШТ. | 1 | 30 |  |
| F216 | КИПЯТИЛЬНИК НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯНЕРЖ.СТАЛЬПРОИЗВ-ТЬ-100Л/ЧАСВ1РУ-10КВТ,380В,3Ф+N+PE300Х245Х360 | КНЭ-100-01ИЛИ АНАЛОГ |  | ООО «ДЕБИС»Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ. | 1 |  |  |
| F217.1 | ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ НАКОПИТЕЛЬНЫЙОБЪЕМ 50 ЛРУ-1,5КВТ,220В,1Ф+N+PEВ1550Х450Х480  |  |  | ТОРГОВАЯ СЕТЬ | ШТ. | 6 |  |  |
| F219.1 | СТАКАНОМОЕЧНАЯ МАШИНАНЕРЖ.СТАЛЬВ1К3ПРОИЗВ-ТЬ-700СТАКАНОВ/ЧАСРУ-3,6КВТ,220В,1Ф+N+PE490Х540Х865 | МПК-400ФИЛИ АНАЛОГ |  | «ЧУВАШТОРГ-ТЕХНИКА» | КОМПЛ | 2 | 47 |  |
| F220 | МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ ФРОНТАЛЬНАЯНЕРЖ.СТАЛЬВ1К3Температура мойки, °С, не менее 40Температура ополаскивания, °С, не менее 85Температура водопроводной сети, °С, не менее 5Количество режимов мойки 2Производительность, тарелок/час 500\*Подача моющего средства автоматическаяПодача ополаскивающего средства автоматическаяНасос принудительного слива есть.РУ-6,8КВТ,380В,3Ф+N+PE590Х640Х840 | МПК-500Ф-01ИЛИ АНАЛОГ |  | ABAT, РОССИЯ | КОМПЛ | 1 |  |  |
| F221.1 | СТОЛ ПРЕДМОЕЧНЫЙ С ДУШИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ1300Х725Х1080В1Т3К3 | СПМП-7-4ИЛИ АНАЛОГ |  | «ЧУВАШТОРГ-ТЕХНИКА» | ШТ. | 1 |  |  |
| F221.2 | СТОЛ РАЗДАТОЧНЫЙ704Х635X892 | СПМР-6-2ИЛИ АНАЛОГ |  | «ЧУВАШТОРГ-ТЕХНИКА» | ШТ. | 1 |  |  |
| F225.1 | МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ КОНВЕЙЕРНОГО ТИПАНЕРЖ.СТАЛЬВ1Т3К3ПРОИЗВ-ТЬ – 95 КАССЕТ, 1710ТАР/ЧАСВВ-1000КУБ.М./ЧАСРУ-26,5КВТ,400В,3Ф+N+PE1595Х770Х1695 | МПТ-1700ИЛИ АНАЛОГ |  | «ЧУВАШТОРГ-ТЕХНИКА» | КОМПЛ | 1 | 310 |  |
| F234 | ОТСОС ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ОСТРОВНОЙКОЛ-ВО ФИЛЬТРОВ-22000Х1800Х400  | МВО-МС-03ИЛИ АНАЛОГ |  | ВЕНТСНАБ | ШТ. | 1 |  |  |
| F235 | ОТСОС ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙКОЛ-ВО ПАТРУБКОВ ВЫТЯЖКИ – 1, ДИАМЕТР 2501000Х1000Х400 | МВО-1,0МСВ-08х1,0ИЛИ АНАЛОГ |  | ВЕНТСНАБ (ТЕХНО-ТТ) | ШТ. | 1 | 27 |  |
| F238 | ЗОНТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ1200Х700Х400 | ЗВП-0712ИЛИ АНАЛОГ |  | ВЕНТСНАБ | ШТ. | 4 |  |  |
| F239 | ЗОНТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ3000Х700Х450 | ЗВП 730ИЛИ АНАЛОГ |  | ВЕНТСНАБ | ШТ. | 2 |  |  |
| F308 | CТОЛ ПОДСОБНЫЙ1800Х800Х900 |  |  | ТОРГОВАЯ СЕТЬ | ШТ. | 10 |  |  |
| F309 | ДИСПЕНСЕР ДЛЯ СОКОВ НА 2 КОЛБЫ НА 5 Л., НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ.470Х335Х530 | SUNNEXИЛИ АНАЛОГ |  | ТОРГОВАЯ СЕТЬ | ШТ. | 2 |  |  |
| F310 | ЧАФИНГ-ДИШ (МАРМИТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАСТОЛЬНЫЙ, ОТКАТНАЯ КРЫШКА, GN 1/1, НЕРЖ. СТАЛЬ)580X440X305 РУ-0,4КВТ, 220В, 1Ф+N+PE | CRAZY PAN CP-CHD016S ИЛИ АНАЛОГ |  | ТОРГОВАЯ СЕТЬ | ШТ. | 6 | 11 |  |
| F311 | МАРМИТ-СУПНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 10 ЛРУ-0,4КВТ,220В,1Ф+N+PE400Х400Х380 | SUNNEXИЛИ АНАЛОГ |  | ТОРГОВАЯ СЕТЬ | ШТ. | 3 |  |  |
| - | УМЯГЧИТЕЛЬ ВОДЫ |  |  | DVA LT12 | ШТ.  | 1 |  |  |
| К21 | ВАННА МОЕЧНАЯ СВАРНАЯ (КОТЛОМОЕЧНАЯ)НЕР. СТАЛЬ AISI 304, БЕЗ ФАРТКУКАВ1Т3К1(УЧИТ.ВК)ЕМКОСТЬ 1100Х600Х4001200Х700Х850 | ВМ-С3127кИЛИ АНАЛОГ |  | КАМИК | ШТ. | 2 |  |  |
| К25 | ПОДДОН ДУШЕВОЙ ГЛУБОКИЙК1(УЧИТ.ВК)800Х800Х365 | ПД4ГИЛИ АНАЛОГ |  |  | ШТ. | 4 |  |  |
| К29 | ВАННА МОЕЧНАЯ ОДНОСЕКЦИОННАЯ СВАРНАЯ, НЕРЖ.СТАЛЬЕМКОСТЬ-430Х430Х300В1Т3К3(УЧИТ.ВК)530Х530Х870 | ВСМ- 1/430ИЛИ АНАЛОГ |  | «АТЕСИ» | ШТ. | 15 |  |  |
| К30 | ВАННА МОЕЧНАЯ СВАРНАЯ, НЕРЖ.СТАЛЬЕМКОСТЬ-530Х530Х400В1Т3К3(УЧИТ.ВК)630Х630Х870 | ВСМ- 1/530ИЛИ АНАЛОГ |  | «АТЕСИ» | ШТ. | 4 |  |  |
| К37 | РУКОМОЙНИК, НЕРЖ.СТАЛЬВ КОМПЛЕКТЕ С СИФОНОМГЛУБИНА ЕМКОСТИ-200ММВ1Т3К3(УЧИТ.ВК)400Х310Х850 | ВЦ 15-400/310ИЛИ АНАЛОГ |  | «ИТЕРМА» | ШТ. | 15 |  |  |
| К38 | МОЙКА НАКЛАДНАЯ, ОДНОЧАШЕВАЯ, НЕРЖ.СТАЛЬОТВ. ПОД СМЕСИТЕЛЬ, ОТВ. ДЛЯ СЛИВА ДИАМ.52ММЧАША-345Х395Х150В1Т3К1(УЧИТ.ВК)600Х450 |  |  | ТОРГОВАЯСЕТЬ | ШТ. | 1 |  |  |
| - | ДУШИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВОВ1Т3(УЧИТ. ВК) |  |  | ТОРГОВАЯСЕТЬ | ШТ. | 2 |  |  |