|  | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Наименование и техническая характеристика  оборудования и материалов | Тип, марка оборудования.  Обозначение документа,  опросного листа | Код  оборудования,  материала | Завод-изготовитель | Ед. изм. | Кол-во | Масса  единицы  оборудования, кг | Примечание |
| И25 | СКАМЬЯ ДЛЯ ПЕРЕОДЕВАНИЯ  ЛДСП  1110Х350Х460 |  |  | ТОРГОВАЯ СЕТЬ | ШТ. | 4 |  |  |
| И232 | ШКАФ МОДУЛЬНЫЙ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ЛДСП  НА 2 ОТДЕЛЕНИЯ  530Х400Х1860 | ДАБЛ  ИЛИ АНАЛОГ |  | КОРПОРАЦИЯ МЕБЕЛИ | ШТ. | 23 |  |  |
| И235 | ШКАФ МОДУЛЬНЫЙ ДЛЯ ОДЕЖДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ЗАМКАМИ, ДВУХСТВОРЧАТЫЙ, С ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ В ДВЕРЯХ,  ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ГОЛОВНОГО УБОРА  575Х500Х1830 | ПРАКТИК  LE 21  ИЛИ АНАЛОГ |  | ПРОМЕТ | ШТ. | 23 |  |  |
| И244 | ВЕШАЛКА ГАРДЕРОБНАЯ ДВУСТОРОННЯЯ НА 32 КРЮЧКА |  |  | ТОРГОВАЯ СЕТЬ, РОССИЯ | ШТ. | 2 |  |  |
| И245 | ВЕШАЛКА ГАРДЕРОБНАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ НА 16КРЮЧКОВ |  |  | ТОРГОВАЯ СЕТЬ, РОССИЯ | ШТ. | 2 |  |  |
| И281 | СТОЛ КУХОННЫЙ С ПОЛКАМИ И ДВЕРКАМИ  600Х600Х860 |  |  | ТОРГОВАЯ СЕТЬ | ШТ. | 4 |  |  |
| И282 | СТОЛ КУХОННЫЙ ПОД МОЙКУ  600Х600Х860 |  |  | ТОРГОВАЯ СЕТЬ | ШТ. | 1 |  |  |
| И283 | ШКАФ СУШКА КУХОННЫЙ НАВЕСНОЙ С ДВЕРЦАМИ  600Х300Х700 |  |  | ТОРГОВАЯ СЕТЬ | ШТ. | 1 |  |  |
| И284 | ШКАФ КУХОННЫЙ НАВЕСНОЙ С ДВЕРЦАМИ  600Х300Х700 |  |  | ТОРГОВАЯ СЕТЬ | ШТ. | 4 |  |  |
| Х46 | ВОЗДУШНАЯ СУШИЛКА ДЛЯ РУК  РУ-1,65КВТ,220В, 1Ф+N+PE  220Х150Х280 | VENTOS  8570200  ИЛИ АНАЛОГ |  | «ОПТИМАЛ-ЦЕНТР» | ШТ. | 9 |  |  |
| Х108.1 | УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА (РЕЦИРКУЛЯТОР)  РУ-0,06КВТ;220В;1Ф+N+PE  1070Х140Х80  ФИЛЬТРАЦИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ (В Т.Ч РАДИОАКТИВНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ) И МИКРООРГАНИЗМОВ Н11, ИНАКТИВАЦИЯ ВСЕХ ТИПОВ МИКРООРГАНИЗМОВ (В Т.Ч ПЛЕСНЕВЫХ ГРИБОВ), ЗАДЕРЖАННЫХ ФИЛЬТРАМИ С ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 99.99%, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТ ОСНОВНЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ (ПО ФОРМАЛЬДЕГИДУ, БЕНЗ(А)ПИРЕНУ, ОЗОНУ ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ДО 10 РАЗ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ (ПДКСС СОГЛАСНО ГН 2.1.6.1338-03) 99.99% | ОБН-150  ИЛИ АНАЛОГ |  | РОССИЯ | ШТ. | 1 |  |  |
| Х109 | ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ  РАЗБОРНЫЙ  600Х500Х1656 | СУИ  ИЛИ АНАЛОГ |  | ТОРГОВАЯ  СЕТЬ | ШТ. | 3 |  |  |
| Х116 | КУЛЕР  РУ-0,5КВТ,220В,1Ф+N+РЕ | - |  | ТОРГОВАЯ  СЕТЬ | ШТ. | 2 |  |  |
| Х119 | БАК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ С КРЫШКОЙ 50Л  450Х450Х470 |  |  | ТОРГОВАЯ  СЕТЬ | ШТ. | 2 |  |  |
| F2 | СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТКРЫТЫЙ  НЕРЖ.СТАЛЬ  1000Х400Х870 | СПЛР 1000Х400Х860  ИЛИ АНАЛОГ |  | «МЕБЕЛЬ ФРОНТ» | ШТ. | 2 | 7 |  |
| F4 | СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТКРЫТЫЙ  НЕРЖ.СТАЛЬ  600Х600Х870 | ПРОФИ-430  СО-6/6Н  ИЛИ АНАЛОГ |  | «RADA» | ШТ. | 3 |  |  |
| F5 | СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТКРЫТЫЙ  НЕРЖ.СТАЛЬ  1000Х600Х870 | ПРОФИ-430  СО-10/6Н  ИЛИ АНАЛОГ |  | «RADA» | ШТ. | 6 |  |  |
| F6 | СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТКРЫТЫЙ  НЕРЖ.СТАЛЬ  1200Х600Х870 | ПРОФИ-430  СО-12/6Н  ИЛИ АНАЛОГ |  | «RADA» | ШТ. | 6 |  |  |
| F7 | СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТКРЫТЫЙ  НЕРЖ.СТАЛЬ  1500Х600Х870 | ПРОФИ-430  СО-15/6Н  ИЛИ АНАЛОГ |  | «RADA» | ШТ. | 2 |  |  |
| F9 | СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТКРЫТЫЙ  НЕРЖ.СТАЛЬ  1000Х700Х870 | ПРОФИ-430  СО-10/7Н  ИЛИ АНАЛОГ |  | «RADA» | ШТ. | 2 |  |  |
| F20 | СТОЛ ОТКРЫТЫЙ С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ  НЕРЖ.СТАЛЬ  600Х600Х870 | ПРОФИ  СОС-6/6Н  ИЛИ АНАЛОГ |  | «RADA» | ШТ. | 3 |  |  |
| F21 | СТОЛ ОТКРЫТЫЙ С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ  НЕРЖ.СТАЛЬ  1200Х600Х870 | ПРОФИ  СОС-12/6БН  ИЛИ АНАЛОГ |  | «RADA» | ШТ. | 1 |  |  |
| F34 | СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ МОДУЛЬНЫЙ СО СПЛОШНЫМИ ПОЛКАМИ  НЕРЖ.СТАЛЬ  800Х400Х1850 | ПРОФИ-430  СМ-8/4Н  ИЛИ АНАЛОГ |  | «RADA» | ШТ. | 33 |  |  |
| F35 | СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ МОДУЛЬНЫЙ СО СПЛОШНЫМИ ПОЛКАМИ  НЕРЖ.СТАЛЬ  1000Х500Х1850 | ПРОФИ-430  СМ-10/5Н  ИЛИ АНАЛОГ |  | «RADA» | ШТ. | 4 |  |  |
| F37 | СТЕЛЛАЖ МОДУЛЬНЫЙ С ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПОЛКАМИ  НЕРЖ.СТАЛЬ  800Х400Х1850 | ПРОФИ-430  СМП-8/4Н  ИЛИ АНАЛОГ |  | «RADA» | ШТ. | 12 |  |  |
| F38 | СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ МОДУЛЬНЫЙ СО СПЛОШНЫМИ ПОЛКАМИ  НЕРЖ.СТАЛЬ  1000Х500Х1850 | ПРОФИ-430  СМ-10/5Н  ИЛИ АНАЛОГ |  | «RADA» | ШТ. | 18 |  |  |
| F44 | ПОДСТАВКА МЕЖПЛИТНАЯ  НЕРЖ.СТАЛЬ  400Х800Х860-880 | ПМП-40  ИЛИ АНАЛОГ |  | «ЧУВАШТОРГ-ТЕХНИКА» | ШТ. | 4 |  |  |
| F48 | ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПОСУДЫ, ИНВЕНТАРЯ С ДВЕРЯМИ КУПЕ  НЕРЖ.СТАЛЬ  1200Х600Х1850 | ПРОФИ  ШДК-12/6Н  ИЛИ АНАЛОГ |  | «RADA» | ШТ. | 5 |  |  |
| F53 | ТЕЛЕЖКА СЕРВИРОВОЧНАЯ С ДВУМЯ ПОЛКАМИ  НЕРЖ.СТАЛЬ  740Х550Х870 | ПРОФИ  ТС-2СН  ИЛИ АНАЛОГ |  | «RADA» | ШТ. | 2 |  | НА ПЛАНЕ НЕ ПОКАЗАНО |
| F55.1 | СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ГРЯЗНЫХ ПОДНОСОВ  420Х500Х1500 | ITERMA СТР 67К  ИЛИ АНАЛОГ |  | РОССИЯ | ШТ. | 4 |  |  |
| F56 | ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ  ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ-ДО 300КГ  НЕРЖ.СТАЛЬ  1000Х600Х1000 | ПРОФИ  ТГ 10/6-300Н  ИЛИ АНАЛОГ |  | «RADA» | ШТ. | 1 |  |  |
| F60 | ВЕСЫ ТОВАРНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ  СО СТОЙКОЙ И ЖК-ДИСПЛЕЕМ  Р-Р ПЛАТФОРМЫ-340Х215  РУ-15ВТ,220В, 1Ф+N+PE | DL-150  ИЛИ АНАЛОГ |  | «CAS» | ШТ. | 1 |  |  |
| F63 | ВЕСЫ ПОРЦИОННЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ  С ЖК-ДИСПЛЕЕМ  ПРЕДЕЛ ВЗВЕШИВАНИЯ ДО 25 КГ  Р-Р ПЛАТФОРМЫ-230Х330  РУ-15ВТ,220В, 1Ф+N+PE | AD-25  ИЛИ АНАЛОГ |  | «CAS» | ШТ. | 4 | 4,7 |  |
| F67 | POS-СИСТЕМА (КАССОВЫЙ ТЕРМИНАЛ)  ВСТРОЕННЫЙ ДЕТЕКТОР КУПЮР, ПРИНТЕР, СЧИТЫВАТ.МАГНИТНЫХ КАРТ  ОПЕРАТ.ПАМЯТЬ 64МБ,ЖК-ДИСПЛЕЙ  РУ-0,12КВТ,220В, 1Ф+N+PE  345Х300Х260 | LIGHTPOS 001  ИЛИ АНАЛОГ |  | «ШТРИХ-М» | ШТ. | 2 |  |  |
| F70 | ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ  МЕТАЛЛОКАРКАС  1110Х700Х700 |  |  | ТОРГОВАЯ СЕТЬ | ШТ. | 6 |  |  |
| F72 | СТУЛ  МЕТАЛЛОКАРКАС | ВЕНСКИЙ  ИЛИ АНАЛОГ |  |  | ШТ. | 24 |  |  |
| F73 | СТУЛ БАРНЫЙ  КАРКАС-ХРОМ |  |  | ТОРГОВАЯ СЕТЬ | ШТ. | 8 |  |  |
| F76.1 | БАРНАЯ СТОЙКА : РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ - НЕРЖ. СТАЛЬ, ФАСАД - ПЛАСТИК, ПОЛКИ - ЛАМИН. ДСП, КРОМКИ - ПЛАСТИК, БУК ИЛИ МЕТАЛЛ  4900Х850Х1120/850 | КЛАССИКА |  | «СТАНДАРТ БАР» | ШТ. | 1 |  |  |
| F76.2 | БАРНАЯ СТОЙКА : РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ - НЕРЖ. СТАЛЬ, ФАСАД - ПЛАСТИК, ПОЛКИ - ЛАМИН. ДСП, КРОМКИ - ПЛАСТИК, БУК ИЛИ МЕТАЛЛ  4450Х850Х1120/850 | КЛАССИКА |  | «СТАНДАРТ БАР» | ШТ. | 1 |  |  |
| F77 | БАРНАЯ СТАНЦИЯ  НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304-1,5 ММ, 430-1 ММ. ПРОФИЛЬ .40\*40. СТАНЦИЯ УКОПЛЕКТОВАНА БОРТОМ 100ММ, МОЙКОЙ 400\*400\*250 СЛЕВА, ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ОТХОДОВ D=200ММ. ВСТРОЕННАЯ ВАННА ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННАЯ ДЛЯ ЛЬДА 950\*600\*265 СВАРНАЯ С ПЕРФОР. ВСТАВКОЙ НА ДНЕ, ВСТАВКА СЪЕМНАЯ ПОД 4GN 1/6, 1 СЪЕМНЫЙ РЕЙЛ +1 НЕ СЪЕМНЫЙ РЕЙЛ ДЛЯ БУТЫЛОК. ВСТРОЕНЫ 4 ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКА.  В1,Т3,К3  2000Х600Х900 |  |  | KAMIK | ШТ. | 2 |  |  |
| F79.1 | ПРИСТЕННЫЙ МОДУЛЬ СО ШКАФОМ И СТЕКЛЯННЫМИ ПОЛКАМИ  3100Х600Х850/1800 | КЛАССИКА |  | «СТАНДАРТ БАР» | ШТ. | 1 |  |  |
| F79.2 | ПРИСТЕННЫЙ МОДУЛЬ СО ШКАФОМ И СТЕКЛЯННЫМИ ПОЛКАМИ  2850Х600Х850/1800 | КЛАССИКА |  | «СТАНДАРТ БАР» | ШТ. | 1 |  |  |
| F82 | ЛЬДОГЕНЕРАТОР КУБИКОВОГО ЛЬДА  РУ-0,5 КВТ, 220В, 1Ф+N+PE  В1К3  500Х580Х800 | CB 425W  ИЛИ АНАЛОГ |  | BREMA | ШТ. | 2 | 56 |  |
| F83 | ЛЬДОГЕНЕРАТОР ГРАНУЛИРОВАННОГО ЛЬДА  РУ-0,55 КВТ, 220В, 1Ф+N+PE  В1К3  500Х660Х800 | GB 903W  ИЛИ АНАЛОГ |  | BREMA | ШТ. | 2 | 67 |  |
| F84 | ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ (ГЛУХАЯ ДВЕРЬ)  ТЕМП.РЕЖИМ=-18С,V-1400Л  РУ-1,2КВТ, 220В,1Ф+N+PE  1474Х960Х2160 | CВ114-S  ИЛИ АНАЛОГ |  | «POLAIR» | ШТ. | 1 |  |  |
| F85 | ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ (ГЛУХАЯ ДВЕРЬ)  НЕРЖ.СТАЛЬ, Р-Р ПОЛКИ-500Х530  V-500Л,T-0+60С  РУ-0,35КВТ, 220В,1Ф+N+PE  697Х695Х1960 | CM105-G  ИЛИ АНАЛОГ |  | «POLAIR» | ШТ. | 2 | 96 |  |
| F90.1 | ВИННЫЙ ШКАФ  НЕРЖ.СТАЛЬ, Р-Р ПОЛКИ-595Х455  V-1000Л,T-0+60С  РУ-0,55КВТ, 220В,1Ф+N+PE  1402Х695Х1960 | MV110-KBT2 Slim  ИЛИ АНАЛОГ |  | MEYVEL | ШТ. | 2 | 90 |  |
| F95 | КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНАЯ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНАЯ  1360Х1360Х2200  РУосв-0,075КВТ, 220В, 1Ф+N+РЕ | КХН-2,94  ИЛИ АНАЛОГ |  | «POLAIR» | ШТ. | 1 |  |  |
| В КОМПЛ. | МОНОБЛОК ДЛЯ КАМЕРЫ КХС-2,94  (V от 2,94м3 до 6,61м3 )  РУконденсат-18W/1300ОБ,ПРОИЗВ-ТЬ-600КУБ.М/ЧАС  РУвентилят-18W/2600ОБ,ПРОИЗВ-ТЬ-600КУБ.М/ЧАС  ХОЛОДОПРОИЗВ-ТЬ-1089ВТ  РУ-0,6КВТ,220В,1Ф+N+PE  490Х704Х730 | MM 109SF  ИЛИ АНАЛОГ |  | «POLAIR» | ШТ. | 1 |  |  |
| F96 | КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНАЯ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНАЯ  1660Х2860Х2200  РУосв-0,075КВТ, 220В, 1Ф+N+РЕ | КХН-8,26  ИЛИ АНАЛОГ |  | «POLAIR» | ШТ. | 1 |  |  |
| . | СПЛИТ-СИСТЕМА ДЛЯ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНОЙ КАМЕРЫ  КХН-8,26  ВНЕШНИЙ БЛОК 490Х315Х704  ВНУТРЕННИЙ БЛОК 415Х420Х284  РУ-0,76КВТ, 220В, 1Ф+N+РЕ  ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 0,893 КВТ | SM111S  ИЛИ АНАЛОГ |  | POLAIR | ШТ. | 1 | 13+44 |  |
| F97 | КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНАЯ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНАЯ  2560Х2860Х2240  РУосв-0,075КВТ, 220В, 1Ф+N+РЕ | КХН-13,22  ИЛИ АНАЛОГ |  | «POLAIR» | ШТ. | 1 |  |  |
| . | СПЛИТ-СИСТЕМА ДЛЯ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНОЙ КАМЕРЫ  КХН-13,22  ВНЕШНИЙ БЛОК 790Х315Х704  ВНУТРЕННИЙ БЛОК 715Х420Х284  РУ-1,22 КВТ, 220В, 1Ф+N+РЕ  ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 1,609 КВТ | SM218S  ИЛИ АНАЛОГ |  | POLAIR | ШТ. | 1 | 19+52 |  |
| F98 | КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНАЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ  2900Х2600Х2240  РУосв-0,075КВТ, 220В, 1Ф+N+РЕ | КХН-13,22 |  | «POLAIR» | ШТ. | 1 |  |  |
| . | СПЛИТ-СИСТЕМА ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КАМЕРЫ  КХН-13,22  ВНЕШНИЙ БЛОК 790Х315Х704  ВНУТРЕННИЙ БЛОК 715Х420Х284  РУ-2,1 КВТ, 380В, 3Ф+N+РЕ  ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 1,709 КВТ | SB216S  ИЛИ АНАЛОГ |  | POLAIR | ШТ. | 1 | 19+67 |  |
| F99 | КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНАЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ  2900Х2300Х2240  РУосв-0,075КВТ, 220В, 1Ф+N+РЕ | КХН-11,57 |  | «POLAIR» | ШТ. | 1 |  |  |
| - | СПЛИТ-СИСТЕМА ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КАМЕРЫ  КХН-11,57  ВНЕШНИЙ БЛОК 790Х315Х704  ВНУТРЕННИЙ БЛОК 715Х420Х284  РУ-1,7 КВТ, 380В, 3Ф+N+РЕ  ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 1,485 КВТ | SB214S  ИЛИ АНАЛОГ |  | POLAIR | ШТ. | 1 | 19+59 |  |
| F110 | ДВЕРЬ РАСПАШНАЯ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ  Р-Р СВЕТОВОГО ПРОЕМА-800Х1850 |  |  | «POLAIR» | ШТ. | 5 |  | НА ПЛАНЕ НЕ ПОКАЗАНО |
| F114 | ХОЛОДИЛЬНИК БЫТОВОЙ ОДНОКАМЕРНЫЙ  V-295Л  Т-0+100С  РУ-0,13КВТ, 220В,1Ф+N+PE  600Х625Х1450 | БИРЮСА 542  ИЛИ АНАЛОГ |  | ТОРГОВАЯ  СЕТЬ | ШТ. | 4 |  |  |
| F115 | ШКАФ МОРОЗИЛЬНЫЙ С ГЛУХОЙ ДВЕРЬЮ  РУ-0,5КВТ, 220В,1Ф+N+PE  600Х585Х855 | UF200  ИЛИ АНАЛОГ |  | TEFCOLD | ШТ. | 4 | 47 |  |
| F119 | СТОЛ ОХЛАЖДАЕМЫЙ  Т-2+100С  РУ-0,22КВТ,220В,1Ф+N+PE  1390Х700Х850 | GN 11/TN  ИЛИ АНАЛОГ |  | «HICOLD» | ШТ. | 5 | 150 |  |
| F119.2 | СТОЛ ОХЛАЖДАЕМЫЙ  ПЯТИДВЕРНЫЙ  Т-2+10С  РУ-0,46КВТ,220В,1Ф+N+PE  1835Х600Х850 | SN 122/TN  ИЛИ АНАЛОГ |  | «HICOLD» | ШТ. | 2 | 186 |  |
| F123 | АППАРАТ ДЛЯ РОЗЛИВА ПИВА (БАШНЯ ДЛЯ ПИВА) НА 2 КРАНА.  РУ-0,412КВТ, 220В,1Ф+N+PE  К3  400Х600Х815 |  |  | СЕРИЯ STING  ФИРМА «CELLI» | ШТ. | 2 |  |  |
| F123.1 | ОХЛАДИТЕЛЬ  РУ-0,55КВТ, 220В,1Ф+N+PE  В1К3  400Х400Х683 | GAMKO DBS 23/35 TB  ИЛИ АНАЛОГ |  | BEER TECHNICS | ШТ. | 2 | 25 |  |
| F139 | МАШИНА ОВОЩЕРЕЗАТЕЛЬНАЯ  ДИСКИ В КОМПЛЕКТЕ  РУ-0,55КВТ, 220В,1Ф+N+PE  390Х310Х610 | CL50  ИЛИ АНАЛОГ |  | ROBOT COUPE | ШТ. | 1 |  |  |
| F146 | СЛАЙСЕР  РУ-0,23КВТ, 220В,1Ф+N+PE  550Х480Х430 | FIMAR ECO300  ИЛИ АНАЛОГ |  | «FIMAR» | ШТ. | 2 |  |  |
| F156 | БЛЕНДЕР  V-1,5Л  РУ-0,5КВТ, 220В,1Ф+N+PE  210Х210Х460 | FRP150  ИЛИ АНАЛОГ |  | «FIMAR» | ШТ. | 2 |  |  |
| F163 | КОФЕМАШИНА С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАЛИВОМ ВОДЫ  ПРОИЗВ-ТЬ-240КГ/ЧАС  V-10,5Л  В1К3  РУ-2,6КВТ,220В,1Ф+N+PE  850Х575Х540 | SMSA/2 BRAVA  ИЛИ АНАЛОГ |  | «C.M.A.» | ШТ. | 2 |  |  |
| F164 | КОФЕМАШИНА-СУПЕРАВТОМАТ  ОДНА ГРУППА, 2 КОФЕМОЛКИ, С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАЛИВОМ ВОДЫ  V-10,5Л  В1К3  РУ-5,4КВТ,220В,1Ф+N+PE  400Х607Х844 |  |  |  | ШТ. | 4 | 65 |  |
| F165 | СВЧ-ПЕЧЬ  ГРИЛЬ-1000ВТ, V-20Л  РУвых-0,8КВТ,220В,1Ф+N+PE  455Х281Х325 | LG MH-6063AL  ИЛИ АНАЛОГ |  | ТОРГОВАЯ  СЕТЬ | ШТ. | 3 |  |  |
| F166 | АППАРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЧАЯ-КОФЕ  ПРОИЗВ-ТЬ-100ЧАШЕК/ЧАС (25Л/ЧАС), V-10Л  РУ-1,3КВТ,220В,1Ф+N+PE  В1К3  232Х170Х292 | АЧКС-10 |  | ОАО ЗАВОД ПРОММАШ | ШТ. | 2 | 9,5 |  |
| F169 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК  РУ-2,4КВТ, 220В,1Ф+N+PE |  |  | ТОРГОВАЯ  СЕТЬ | ШТ. | 4 |  |  |
| F180 | ЖАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ КОМБИНИРОВАННАЯ  ЖИРОСБОРНИК, БОРТИК ПО ПЕРИМЕТРУ  НЕРЖ.СТАЛЬ+ЧУГУН  ВВ-650КУБ.М./ЧАС, ВПР-400КУБ.М./ЧАС  РУ-12КВТ,380В,3Ф+N+PE  844Х900Х950 | АКО-90/1КП-С-00  ИЛИ АНАЛОГ |  | «ЧУВАШТОРГ-ТЕХНИКА» | ШТ. | 1 | 106 |  |
| F181 | СКОВОРОДА ОПРОКИДЫВАЮЩАЯСЯ  НЕРЖ.СТАЛЬ  ПЛОЩАДЬ ПОДА ЧАШИ 0,27 КВ.М.  V-40Л  ВВ-400КУБ.М./ЧАС, ВПР-300КУБ.М./ЧАС  РУ-9КВТ,400В,3Ф+N+PE  800Х899Х950 | ЭСК-80-0,27-40  ИЛИ АНАЛОГ |  | «ЧУВАШТОРГ-ТЕХНИКА» | ШТ. | 1 | 101 |  |
| F188 | ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ  6 КОНФОРОК  ВВ-1000КУБ.М./ЧАС, ВПР-700КУБ.М./ЧАС  РУ-21,0КВТ,380В,3Ф+N+PE  1160Х870Х900 | INDOKOR IN3500-6PRO  ИЛИ АНАЛОГ |  | «ENTERO» | ШТ. | 1 | 58 |  |
| F197 | ПАРОКОНВЕКТОМАТ С РУЧНЫМ ДУШЕМ  НЕРЖ.СТАЛЬ  В КОМПЛЕКТЕ ТЕЛЕЖКА-ШПИЛЬКА ТП 20-1/1 ПОД 20 ГАСТРОЕМКОСТЕЙ  GN 1/1-20ШТ.  В1К3  ВВ-800КУБ.М./ЧАС  РУ-35,5КВТ,380В,3Ф+N+PE  892Х1018Х1875 | UNOX XEBL-16EU-E1RS-11  ИЛИ АНАЛОГ |  | UNOX | ШТ. | 2 | 262 |  |
| F202 | МОДУЛЬ НИЖНИЙ (ПОДСТАВКА)  НЕРЖ.СТАЛЬ  400Х691Х540 | МН-02  ИЛИ АНАЛОГ |  | «ЧУВАШТОРГ-ТЕХНИКА» | ШТ. | 1 |  |  |
| F202.1 | МОДУЛЬ НИЖНИЙ (ПОДСТАВКА)  НЕРЖ.СТАЛЬ  700Х691Х540 | МН-04  ИЛИ АНАЛОГ |  | «ЧУВАШТОРГ-ТЕХНИКА» | ШТ. | 1 |  |  |
| F203.1 | ФРИТЮРНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 700 СЕРИЯ  НЕРЖ.СТАЛЬ  2 ВАННЫ ПО 9,9КУБ.ДМ  ВВ-450КУБ.М./ЧАС, ВПР-400КУБ.М./ЧАС  РУ-5КВТ,400В,3Ф+N+PE  400Х750Х475 | ЭФК-40/2Н  ИЛИ АНАЛОГ |  | «ЧУВАШТОРГ-ТЕХНИКА» | ШТ. | 1 | 30 |  |
| F216 | КИПЯТИЛЬНИК НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ  НЕРЖ.СТАЛЬ  ПРОИЗВ-ТЬ-100Л/ЧАС  В1  РУ-10КВТ,380В,3Ф+N+PE  300Х245Х360 | КНЭ-100-01  ИЛИ АНАЛОГ |  | ООО «ДЕБИС»  Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ. | 1 |  |  |
| F217.1 | ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ  ОБЪЕМ 50 Л  РУ-1,5КВТ,220В,1Ф+N+PE  В1  550Х450Х480 |  |  | ТОРГОВАЯ СЕТЬ | ШТ. | 6 |  |  |
| F219.1 | СТАКАНОМОЕЧНАЯ МАШИНА  НЕРЖ.СТАЛЬ  В1К3  ПРОИЗВ-ТЬ-700СТАКАНОВ/ЧАС  РУ-3,6КВТ,220В,1Ф+N+PE  490Х540Х865 | МПК-400Ф  ИЛИ АНАЛОГ |  | «ЧУВАШТОРГ-ТЕХНИКА» | КОМПЛ | 2 | 47 |  |
| F220 | МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ ФРОНТАЛЬНАЯ  НЕРЖ.СТАЛЬ  В1К3  Температура мойки, °С, не менее 40  Температура ополаскивания, °С, не менее 85  Температура водопроводной сети, °С, не менее 5  Количество режимов мойки 2  Производительность, тарелок/час 500\*  Подача моющего средства автоматическая  Подача ополаскивающего средства автоматическая  Насос принудительного слива есть.  РУ-6,8КВТ,380В,3Ф+N+PE  590Х640Х840 | МПК-500Ф-01  ИЛИ АНАЛОГ |  | ABAT, РОССИЯ | КОМПЛ | 1 |  |  |
| F221.1 | СТОЛ ПРЕДМОЕЧНЫЙ С ДУШИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ  1300Х725Х1080  В1Т3К3 | СПМП-7-4  ИЛИ АНАЛОГ |  | «ЧУВАШТОРГ-ТЕХНИКА» | ШТ. | 1 |  |  |
| F221.2 | СТОЛ РАЗДАТОЧНЫЙ  704Х635X892 | СПМР-6-2  ИЛИ АНАЛОГ |  | «ЧУВАШТОРГ-ТЕХНИКА» | ШТ. | 1 |  |  |
| F225.1 | МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ КОНВЕЙЕРНОГО ТИПА  НЕРЖ.СТАЛЬ  В1Т3К3  ПРОИЗВ-ТЬ – 95 КАССЕТ, 1710ТАР/ЧАС  ВВ-1000КУБ.М./ЧАС  РУ-26,5КВТ,400В,3Ф+N+PE  1595Х770Х1695 | МПТ-1700  ИЛИ АНАЛОГ |  | «ЧУВАШТОРГ-ТЕХНИКА» | КОМПЛ | 1 | 310 |  |
| F234 | ОТСОС ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ОСТРОВНОЙ  КОЛ-ВО ФИЛЬТРОВ-2  2000Х1800Х400 | МВО-МС-03  ИЛИ АНАЛОГ |  | ВЕНТСНАБ | ШТ. | 1 |  |  |
| F235 | ОТСОС ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ  КОЛ-ВО ПАТРУБКОВ ВЫТЯЖКИ – 1, ДИАМЕТР 250  1000Х1000Х400 | МВО-1,0МСВ-08х1,0  ИЛИ АНАЛОГ |  | ВЕНТСНАБ  (ТЕХНО-ТТ) | ШТ. | 1 | 27 |  |
| F238 | ЗОНТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ  1200Х700Х400 | ЗВП-0712  ИЛИ АНАЛОГ |  | ВЕНТСНАБ | ШТ. | 4 |  |  |
| F239 | ЗОНТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ  3000Х700Х450 | ЗВП 730  ИЛИ АНАЛОГ |  | ВЕНТСНАБ | ШТ. | 2 |  |  |
| F308 | CТОЛ ПОДСОБНЫЙ  1800Х800Х900 |  |  | ТОРГОВАЯ СЕТЬ | ШТ. | 10 |  |  |
| F309 | ДИСПЕНСЕР ДЛЯ СОКОВ НА 2 КОЛБЫ НА 5 Л., НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ.  470Х335Х530 | SUNNEX  ИЛИ АНАЛОГ |  | ТОРГОВАЯ СЕТЬ | ШТ. | 2 |  |  |
| F310 | ЧАФИНГ-ДИШ (МАРМИТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАСТОЛЬНЫЙ, ОТКАТНАЯ КРЫШКА, GN 1/1, НЕРЖ. СТАЛЬ)  580X440X305  РУ-0,4КВТ, 220В, 1Ф+N+PE | CRAZY PAN CP-CHD016S ИЛИ АНАЛОГ |  | ТОРГОВАЯ СЕТЬ | ШТ. | 6 | 11 |  |
| F311 | МАРМИТ-СУПНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 10 Л  РУ-0,4КВТ,220В,1Ф+N+PE  400Х400Х380 | SUNNEX  ИЛИ АНАЛОГ |  | ТОРГОВАЯ СЕТЬ | ШТ. | 3 |  |  |
| - | УМЯГЧИТЕЛЬ ВОДЫ |  |  | DVA LT12 | ШТ. | 1 |  |  |
| К21 | ВАННА МОЕЧНАЯ СВАРНАЯ (КОТЛОМОЕЧНАЯ)  НЕР. СТАЛЬ AISI 304, БЕЗ ФАРТКУКА  В1Т3К1  (УЧИТ.ВК)  ЕМКОСТЬ 1100Х600Х400  1200Х700Х850 | ВМ-С3127к  ИЛИ АНАЛОГ |  | КАМИК | ШТ. | 2 |  |  |
| К25 | ПОДДОН ДУШЕВОЙ ГЛУБОКИЙ  К1  (УЧИТ.ВК)  800Х800Х365 | ПД4Г  ИЛИ АНАЛОГ |  |  | ШТ. | 4 |  |  |
| К29 | ВАННА МОЕЧНАЯ ОДНОСЕКЦИОННАЯ СВАРНАЯ, НЕРЖ.СТАЛЬ  ЕМКОСТЬ-430Х430Х300  В1Т3К3  (УЧИТ.ВК)  530Х530Х870 | ВСМ- 1/430  ИЛИ АНАЛОГ |  | «АТЕСИ» | ШТ. | 15 |  |  |
| К30 | ВАННА МОЕЧНАЯ СВАРНАЯ, НЕРЖ.СТАЛЬ  ЕМКОСТЬ-530Х530Х400  В1Т3К3  (УЧИТ.ВК)  630Х630Х870 | ВСМ- 1/530  ИЛИ АНАЛОГ |  | «АТЕСИ» | ШТ. | 4 |  |  |
| К37 | РУКОМОЙНИК, НЕРЖ.СТАЛЬ  В КОМПЛЕКТЕ С СИФОНОМ  ГЛУБИНА ЕМКОСТИ-200ММ  В1Т3К3  (УЧИТ.ВК)  400Х310Х850 | ВЦ 15-400/310  ИЛИ АНАЛОГ |  | «ИТЕРМА» | ШТ. | 15 |  |  |
| К38 | МОЙКА НАКЛАДНАЯ, ОДНОЧАШЕВАЯ, НЕРЖ.СТАЛЬ  ОТВ. ПОД СМЕСИТЕЛЬ, ОТВ. ДЛЯ СЛИВА ДИАМ.52ММ  ЧАША-345Х395Х150  В1Т3К1  (УЧИТ.ВК)  600Х450 |  |  | ТОРГОВАЯ  СЕТЬ | ШТ. | 1 |  |  |
| - | ДУШИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО  В1Т3  (УЧИТ. ВК) |  |  | ТОРГОВАЯ  СЕТЬ | ШТ. | 2 |  |  |